    ‪©Copyright 2008-2012 Marvell®.‬
    Wszelkie prawa zastrzeżone.

    setup_0415.htm utworzono 2012-03-27

    Plik Readme dla SETUP.exe

    Obsługuje: Marvell Yukon Ethernet Controller

    Niniejszy pakiet zawiera następujące komponenty oprogramowania:

    - Sterownik miniportu NDIS5.1 wersja 11.45.4.3 dla Windows XP/Server 2003 (32 bit)
    - Sterownik miniportu NDIS5.1 wersja 11.45.4.3 dla Windows XP/Server 2003 (64 bit)
    - Sterownik miniportu NDIS6 wersja 11.45.4.3 dla Windows Vista/Server 2008 (32 bit)
    - Sterownik miniportu NDIS6 wersja  11.45.4.3 dla Windows Vista/Server 2008 (64 bit)
    - Sterownik miniportu NDIS6.2 wersja 11.45.4.3 dla Windows 7 (32 bit)
    - Sterownik miniportu NDIS6.2 wersja  11.45.4.3 dla Windows 7/Server 2008R2 (64 bit)

# Zawartość pliku

1 Informacje ogólne
2 Wymagany plik
3 Instalacja

3.1 Instalacja sterownika
3.2 Instalacja dyskretna
3.3 Usuwanie sterownika
3.4 Usuwanie dyskretne
3.5 Ekstrakcja sterownika

4 Dalsze opcje
5 Rozwiązywanie problemów

## 1 Informacje ogólne

    Pakiet instalacyjny sterownika zawiera Marvell NDIS Miniport Driver dla kart
    Marvell Yukon Ethernet Controller.

    Plik README zawiera informacje na temat instalacji pakietu instalacyjnego na
    komputerze wyposażonym w jeden z następujących systemów operacyjnych:

    Windows XP/Server 2003 (x86), Windows XP/Server 2003 (x64), Windows Vista/Server
    2008 (x86), Windows Vista/Server 2008 (x64), Windows 7 (x86), Windows 7/Server
    2008R2 (x64)

    UWAGA: Upewnij sie, ze zainstalowano Windows wraz z najnowszymi
           dodatkami Service Pack i aktualizacjami.

## 2 Wymagany plik

    Aby zainstalować sterownik, wymagany jest plik:
    - setup.exe

## 3 Instalacja

    W wersji plug and play systemu Windows karta jest automatycznie identyfikowana i
    konfigurowana. Anuluj wszystkie próby systemu mające na celu automatyczne
    zainstalowanie sterownika.

    UWAGA: Aby zainstalować sterownik, należy zalogować się
           jako użytkownik z uprawnieniami administratora.

3.1 Instalacja sterownika

    Aby zainstalować sterownik, należy wykonać poniższe polecenie:
       setup.exe

3.2 Instalacja dyskretna

    Aby zainstalować dyskretnie sterownik, należy wykonać poniższe polecenie:
       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log

3.3 Usuwanie sterownika

    Aby zdeinstalować sterownik, należy wykonać poniższe polecenie:
       setup.exe /REMOVE=ALL

3.4 Usuwanie dyskretne

    Aby zdeinstalować dyskretnie sterownik, należy wykonać poniższe polecenie:
       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /REMOVE=ALL

3.5 Ekstrakcja sterownika

    The installer can be used to extract all included Windows drivers for the
    supported Windows operating systems to a directory.

    To extract the drivers to the directory where the setup.exe is located, execute
    the following command:
       setup.exe /E

    To extract the drivers to a specific directory, execute the following command:
       setup.exe /E=<extraction path>

## 4 Dalsze opcje

    Domyślnym katalogiem instalacyjnym jest "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport Driver".
    Można go zmienić po ustawieniu zmiennej "INSTALLDIR".

    Przykład:
       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /INSTALLDIR=C:\MyDir

    Status instalacji jest rejestrowany w pliku "%WINDIR%\YukonInstall.log". Ścieżkę
    i nazwę pliku można zmienić zastępując "%WINDIR%\YukonInstall.log" wybraną
    ścieżką i nazwą.

## 5 Rozwiązywanie problemów

    W przypadku problemów z pakietem instalacyjnym sterownika przeczytaj ponownie
    powyższą instrukcję i dokumentację dołączoną do systemu operacyjnego.

    Dodatkowo sprawdź plik dziennika systemu (używając Event Viewer) i sprawdź wpisy
    pochodzące ze sterownika Marvell NDIS Miniport Driver. Jeśli Twój problem nie
    jest wymieniony lub błąd nie ustępuje, prześlij plik dziennika systemu do działu
    pomocy technicznej naszej firmy.

    Dalsze informacje można uzyskać w dziale pomocy.

    *** Koniec pliku Readme ***