    ‪©Copyright 2008-2012 Marvell®.‬
    Все права защищены.

    Файл setup_0419.htm создан 2012-03-27

    Файл Readme для SETUP.exe

    Поддержка: Marvell Yukon Ethernet Controller

    Данный пакет содержит следующие программные компоненты:

    - NDIS5.1 Miniport драйвер версии 11.45.4.3 для Windows XP/Server 2003 (32 бит)
    - NDIS5.1 Miniport драйвер версии 11.45.4.3 для Windows XP/Server 2003 (64 бит)
    - NDIS6 Miniport драйвер версии 11.45.4.3 для Windows Vista/Server 2008 (32 бит)
    - NDIS6 Miniport драйвер версии 11.45.4.3 для Windows Vista/Server 2008 (64 бит)
    - NDIS6.2 Miniport драйвер версии 11.45.4.3 для Windows 7 (32 бит)
    - NDIS6.2 Miniport драйвер версии 11.45.4.3 для Windows 7/Server 2008R2 (64 бит)

# Содержание

1 Обзор
2 Необходимый файл
3 Установка

3.1 Установка драйвера
3.2 Установка без запросов
3.3 Удаление драйвера
3.4 Silent Removal
3.5 Driver Extraction

4 Дополнительные опционы
5 Устранение неполадок

## 1 Обзор

    Установочный пакет драйвера содержит Marvell NDIS Miniport Driver,
    предназначенный для Marvell Yukon Ethernet Controller.

    В этом файле README объясняется, как установить установочный пакет драйвера на
    компьютер, на котором выполняется одна из следующих операционных систем:

    Windows XP/Server 2003 (x86), Windows XP/Server 2003 (x64), Windows Vista/Server
    2008 (x86), Windows Vista/Server 2008 (x64), Windows 7 (x86), Windows 7/Server
    2008R2 (x64)

    ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что Windows установлен вместе с
                последними пакетами обновления и обновлениями.

## 2 Необходимый файл

    Для установки драйвера необходим следующий файл:
    - setup.exe

## 3 Установка

    В версиях Windows с поддержкой "plug & play" адаптер обнаруживается, определяется
    и конфигурируется системой автоматически. Чтобы установить драйвер, отмените все
    попытки операционной системы выполнить автоматическую установку драйвера.

    ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы установить драйвер, вы должны войти в
                систему как пользователь с правами
                администратора.

3.1 Установка драйвера

       setup.exe

3.2 Установка без запросов

    Чтобы установить драйвер без запросов, необходимо выполнить следующие команды:
       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log

3.3 Удаление драйвера

       setup.exe /REMOVE=ALL

3.4 Silent Removal

       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /REMOVE=ALL

3.5 Driver Extraction

    The installer can be used to extract all included Windows drivers for the
    supported Windows operating systems to a directory.

    To extract the drivers to the directory where the setup.exe is located, execute
    the following command:
       setup.exe /E

    To extract the drivers to a specific directory, execute the following command:
       setup.exe /E=<extraction path>

## 4 Дополнительные опционы

    По умолчанию драйвер устанавливается в папку "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport
    Driver". Это папку можно изменить с помощью переменной "INSTALLDIR".

    Пример:
       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /INSTALLDIR=C:\MyDir

    Установка регистрируется в файле "%WINDIR%\YukonInstall.log". Можно указать
    другой путь и имя файла журнала, заменив "%WINDIR%\YukonInstall.log"
    соответствующим путем и именем файла.

## 5 Устранение неполадок

    Если при установке установочного пакета драйвера возникают какие-либо неполадки,
    прочитайте еще раз вышеприведенные указания и документацию, поставляемую с
    операционной системой.

    Дополнительно просмотрите файл журнала системных событий (с помощью приложения
    Event Viewer), обращая внимание на записи, полученные из Marvell NDIS Miniport
    Driver. Если неполадка не указана в журнале, или если ошибку устранить не
    удается, отправьте файл журнала системных событий в службу нашей технической
    поддержки.

    Для получения дополнительных сведений обращайтесь в
    службу технической поддержки.

    *** Конец файла Readme ***