    ‪©Copyright 2008-2013 Marvell®.‬
    حقوق النشر محفوظة.

    setup_3801.htm تاريخ الإنشاء 2013-08-07

    ملف تمهيدي لـ SETUP.exe

    يدعم: Marvell Yukon Ethernet Controller

    تحتوي هذه الحزمة على المكونات البرمجية التالية:

    - إصدار برنامج تشغيل المنفذ المصغَّر لـ NDIS5.1 12.10.14.3 لنظامي التشغيل Windows XP/Server 2003 ‏(32 بت)
    - إصدار برنامج تشغيل المنفذ المصغَّر لـ NDIS5.1 12.10.14.3 لنظامي التشغيل Windows XP/Server 2003 ‏(64 بت)
    - إصدار برنامج تشغيل المنفذ المصغَّر لـ NDIS6 12.10.14.3 لنظام التشغيل Windows Vista/Server 2008 ‏(32 بت)
    - إصدار برنامج تشغيل المنفذ المصغَّر لـ NDIS6 12.10.14.3 لنظام التشغيل Windows Vista/Server 2008 ‏(64 بت)
    - إصدار برنامج تشغيل المنفذ المصغَّر لـ NDIS6.2 12.10.14.3 لنظام التشغيل Windows 7 ‏(32 بت)
    - إصدار برنامج تشغيل المنفذ المصغَّر لـ NDIS6.2 12.10.14.3 لنظام التشغيل Windows 7/Server 2008R2 ‏(64 بت)
    - إصدار برنامج تشغيل المنفذ المصغَّر لـ NDIS6.3 12.10.14.3 لنظام التشغيل Windows 8 ‏(32 بت)
    - إصدار برنامج تشغيل المنفذ المصغَّر لـ NDIS6.3 12.10.14.3 لنظام التشغيل Windows 8/Windows Server 2012 ‏(64 بت)

# يحتوي هذا الملف على

1 نظرة عامة
2 ملف مطلوب
3 التثبيت

3.1 تثبيت برنامج التشغيل
3.2 التثبيت التلقائي
3.3 إزالة برنامج التشغيل
3.4 Silent Removal
3.5 Driver Extraction

4 خيارات أخرى
5 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

## 1 نظرة عامة

    تحتوي حزمة تثبيت برنامج التشغيل على Marvell NDIS Miniport Driver لـ Marvell Yukon
    Ethernet Controller.

    يشرح هذا الملف التمهيدي كيفية تثبيت حزمة تثبيت برنامج التشغيل على جهاز يعمل بأحد
    أنظمة التشغيل التالية:

    Windows XP/Server 2003 (x86), Windows XP/Server 2003 (x64), Windows Vista/Server
    2008 (x86), Windows Vista/Server 2008 (x64), Windows 7 (x86), Windows 7/Server
    2008R2 (x64), Windows 8 (x86), Windows 8/Server 2012 (x64)

    NOTE: Make sure that Windows is installed with the latest Service Packs
          and updates.

## 2 ملف مطلوب

    لتثبيت برنامج التشغيل، يجب توفر الملف التالي:
    - setup.exe

## 3 التثبيت

    في إصدارات Windows المزوَّدة بخاصية التوصيل والتشغيل، يتم البحث عن المحوِّل
    وتحديده وتكوينه تلقائيًا. قم بإلغاء كافة محاولات نظام التشغيل لتثبيت برنامج
    التشغيل تلقائيًا.

    ملاحظة: لتثبيت برنامج التشغيل، يجب أن تقوم بتسجيل الدخول كمستخدم
              يتمتع بصلاحيات إدارية.

3.1 تثبيت برنامج التشغيل

       setup.exe

3.2 التثبيت التلقائي

    لتثبيت برنامج التشغيل تلقائيًا، يجب تنفيذ الأوامر التالية.
       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log

3.3 إزالة برنامج التشغيل

       setup.exe /REMOVE=ALL

3.4 Silent Removal

       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /REMOVE=ALL

3.5 Driver Extraction

    The installer can be used to extract all included Windows drivers for the
    supported Windows operating systems to a directory.

    To extract the drivers to the directory where the setup.exe is located, execute
    the following command:
       setup.exe /E

    To extract the drivers to a specific directory, execute the following command:
       setup.exe /E=<extraction path>

## 4 خيارات أخرى

    حسب الإعدادات الافتراضية، فإن دليل التثبيت هو "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport
    Driver". ويمكن تغيير هذا الإعداد الافتراضي عن طريق تعيين المتغير "INSTALLDIR".

    مثال:
       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /INSTALLDIR=C:\MyDir

    يتم تسجيل حالة التثبيت في الملف "%WINDIR%\YukonInstall.log". يمكن تغيير مسار واسم
    ملف السجل عن طريق استبدال "%WINDIR%\YukonInstall.log" بمسار واسم الملف المطلوبين.

## 5 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

    إذا صادفت وجود أية مشكلات في حزمة تثبيت برنامج التشغيل، يُرجى إعادة قراءة
    الإرشادات الموضحة أعلاه والوثائق المرفقة مع نظام التشغيل بعناية.

    بالإضافة إلى هذا، ارجع إلى ملف سجل أحداث النظام (مستخدمًا عارض الأحداث) وابحث فيه
    عن إدخالات من Marvell NDIS Miniport Driver. إذا كانت المشكلة التي تواجهها غير
    مدرجة أو إذا استمر الخطأ في الظهور، يُرجى إرسال ملف سجل أحداث النظام إلى قسم
    الدعم الفني لدينا.

    لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بقسم الدعم لدينا.

    *** نهاية الملف التمهيدي ***