    ‪©Copyright 2008-2012 Marvell®.‬
    Sva prava pridržana.

    setup_041A.htm kreirano 2012-03-27

    Datoteka "pročitaj me" za SETUP.exe

    Podrška: Marvell Yukon Ethernet Controller

    Ovaj paket sadrži sljedeće programske komponente:

    - NDIS5.1 Upravljački program minipriključka verzija 11.45.4.3 za Windows XP/Server 2003 (32-bitni)
    - NDIS5.1 Upravljački program minipriključka verzija 11.45.4.3 za Windows XP/Server 2003 (64-bitni)
    - NDIS6 Upravljački program minipriključka verzija 11.45.4.3 za Windows Vista/Server 2008 (32-bitni)
    - NDIS6 Upravljački program minipriključka verzija 11.45.4.3 za Windows Vista/Server 2008 (64-bitni)
    - NDIS6.2 Upravljački program minipriključka verzija 11.45.4.3 za Windows 7 (32-bitni)
    - NDIS6.2 Upravljački program minipriključka verzija 11.45.4.3 za Windows 7/Server 2008R2 (64-bitni)

# Ova datoteka sadrži

1 Pregled
2 Potrebne datoteke
3 Instalacija

3.1 Instalacija upravljačkog programa
3.2 Tiha instalacija
3.3 Uklanjanje upravljačkog programa
3.4 Tiho uklanjanje
3.5 Driver extraction

4 Dodatne opcije
5 Rješavanje problema

## 1 Pregled

    Instalacijski paket upravljačkog programa sadrži Marvell NDIS Miniport Driver za
    Marvell Yukon Ethernet Controller.

    Ova datoteka PROČITAJME objašnjava kako instalirati instalacijski paket
    upravljačkog programa na sustavu na kome je pokrenut jedan od sljedećih
    operacijskih sustava:

    Windows XP/Server 2003 (x86), Windows XP/Server 2003 (x64), Windows Vista/Server
    2008 (x86), Windows Vista/Server 2008 (x64), Windows 7 (x86), Windows 7/Server
    2008R2 (x64)

    NAPOMENA: Uvjerite se da je instaliran Windows zajedno sa
              najnovijim servisnim paketima i ažuriranjima.

## 2 Potrebne datoteke

    Da biste instalirali upravljački program, potrebna je sljedeća datoteka:
    - setup.exe

## 3 Instalacija

    Na "uključi & radi" Windows verzijama prilagodnik je pronađen, identificiran i
    konfiguriran automatski. Otkazivanjem operacijski sustav pokušava instalirati
    upravljački program automatski.

    NAPOMENA: Da biste instalirali upravljački program, morate biti
              prijavljeni kao korisnik s administratorskim pravima.

3.1 Instalacija upravljačkog programa

       setup.exe

3.2 Tiha instalacija

    Za tiho instaliranje upravljačkog programa, izvršite sljedeće naredbe:
       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log

3.3 Uklanjanje upravljačkog programa

       setup.exe /REMOVE=ALL

3.4 Tiho uklanjanje

       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /REMOVE=ALL

3.5 Driver extraction

    The installer can be used to extract all included Windows drivers for the
    supported Windows operating systems to a directory.

    To extract the drivers to the directory where the setup.exe is located, execute
    the following command:
       setup.exe /E

    To extract the drivers to a specific directory, execute the following command:
       setup.exe /E=<extraction path>

## 4 Dodatne opcije

    Zadani instalacijski direktorij je "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport Driver".
    Može biti promijenjeno postavkom varijable "INSTALLDIR".

    Primjer:
       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /INSTALLDIR=C:\MyDir

    Status instalacije je zapisan u datoteci "%WINDIR%\YukonInstall.log". Put
    datoteke zapisnika i naziv može se promijeniti zamjenom
    "%WINDIR%\YukonInstall.log" s preferiranim putom datoteke i nazivom.

## 5 Rješavanje problema

    Ako naiđete na kakve probleme sa instalacijskim paketom upravljačkog programa,
    molimo vas ponovo pažljivo pročitajte instrukcije iznad i dokumentaciju dobivenu
    uz operacijski sustav.

    Osim toga, kao referencu koristite sustavsku datoteku zapisnika događaja
    (koristeći Preglednik događaja) i provjerite unose iz Marvell NDIS Miniport
    Driver. Ako određeni problem nije na popisu ili pogreška nije rešena, molimo vas
    pošaljite sustavsku datoteku zapisnika događaja našoj tehničkoj podršci.

    Za dodatne informacije obratite se tehničkoj podršci.

    *** Kraj dadoteke Pročitajme ***